

**АНТЕННЫЙ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ ЗОНД**

**П6-150.9**

**КНПР.468551.045**

**Заводской №291123154**

**ПАСПОРТ**

**КНПР.468551.045 ПС**

СОДЕРЖАНИЕ

стр.

[1 Общие указания 3](#_Toc151371629)

[2 Основные сведения об изделии и технические данные 3](#_Toc151371630)

[3 Комплектность 3](#_Toc151371631)

[4 Устройство зонда измерительного 3](#_Toc151371632)

[5 Гарантии изготовителя 4](#_Toc151371633)

[6 Свидетельство об упаковывании 5](#_Toc151371634)

[7 Свидетельство о приёмке 6](#_Toc151371635)

[8 Заметки по эксплуатации и хранению 7](#_Toc151371636)

[9 Техническое обслуживание 8](#_Toc151371637)

[ПРИЛОЖЕНИЕ А 9](#_Toc151371638)

[ПРИЛОЖЕНИЕ Б 10](#_Toc151371639)

# Общие указания

* 1. Настоящий паспорт (ПС) является документом, удостоверяющим гарантированные предприятием-изготовителем АО «СКАРД-Электроникс» основные параметры и технические характеристики антенного измерительного зонда П6-150.9 (далее – зонд).
	2. Документ предназначен для ознакомления с устройством и принципом работы зонда и устанавливает правила его эксплуатации, соблюдение которых обеспечивает поддержание зонда в постоянной работоспособности.
	3. Авторские права на изделие принадлежат АО «СКАРД - Электроникс»:
* все конструктивные и схематические решения, примененные в изделиях, являются интеллектуальной собственностью АО «СКАРД - Электроникс»;
* любое копирование, или применение использованных в изделии схемотехнических и конструктивных решений, а также использование изделия в качестве базовой технологии для разработки аналогичных изделий не допускается.

# Основные сведения об изделии и технические данные

* 1. Наименование: антенный измерительный зонд П6-150.9.
	2. Обозначение: КНПР.468551.045
	3. Изготовитель: Акционерное Общество «СКАРД-Электроникс».
	4. Адрес предприятия - изготовителя: 305021, г. Курск, ул. Карла Маркса 70Б,

тел./факс + 7 (4712)390-632.

* 1. Дата изготовления изделия: 03 октября 2023 г.
	2. Заводской номер изделия: 291123154*.*
	3. Технические данные зонда представлены в таблице 1.

Таблица 1 – Технические данные

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование параметра | Данные по ТУ |
| Диапазон частот, ГГц | 12,4 – 18,0 |
| Стандарт волновода | WR 62 |
| Тип СВЧ соединителя | Розетка SMA типа |
| Масса зонда, кг, не более | 0,11 |

* 1. Рабочие условия эксплуатации:
* температура воздуха, °С ………………...........................… от минус 40 до плюс 50;
* относительная влажность при температуре 20 °С, %, не более ………..…..….. 80;
* атмосферное давление, мм рт. ст .…………………………..…….…... от 630 до 800.

# Комплектность

Таблица 2 – Комплектность

| **Обозначение изделия** | **Наименование изделия** | **Количество** | **Заводской** **номер** |
| --- | --- | --- | --- |
| КНПР.468551.045 | Антенный измерительный зонд П6-150.9 | 1 | 291123154 |
| ***Эксплуатационная документация*** |
| КНПР.468551.045 ПС | Паспорт | 1 | - |
| ***Упаковка*** |
| - | Транспортировочная упаковка | 1 | - |

# Устройство зонда

Зонд П6-150.9 предназначен для измерения плотности потока энергии электромагнитного поля совместно с измерительными приемными устройствами, а с генераторами – для возбуждения электромагнитного поля с заданной плотностью потока энергии в диапазоне частот от 12,4 до 18,0 ГГц. Конструктивно зонд представляет собой рупор на базе прямоугольного волновода. Конструкция зонда в диапазоне частот обеспечивает малый коэффициент стоячей волны по напряжению (КСВН).

Зонд применяется для СВЧ измерений параметров устройств и параметров электромагнитной совместимости радиоэлектронных средств в ближнем поле. Зонд может использоваться для работы в лабораторных, заводских и полевых условиях.

Принцип действия зонда основан на преобразовании плотности потока энергии электромагнитного поля в соответствующую ей высокочастотную мощность в тракте. Зонд имеет линейную поляризацию.

Конструкция зонда систем предусматривает возможность крепления на специализированное крепежное устройство.

Общий вид зонда П6-150.9 представлен на рис. 1.



*Примечание*: Место расположения маркировки на изделии может отличаться от рисунка.

Рисунок 1 – Общий вид зонда П6-150.9

# Гарантии изготовителя

Изготовитель гарантирует соответствие зонда П6-150.9 КНПР.468551.045 заявленным параметрам при соблюдении условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня ввода зонда в эксплуатацию.

Гарантийное и послегарантийное техническое обслуживание и ремонт зонда П6-150.9 производит АО «СКАРД-Электроникс» по адресу:

Россия, 305021, г. Курск, ул. Карла Маркса, 70 Б,

Тел/факс: +7 (4712) 390-632, 390-786, e-mail: info@skard.ru.

# Свидетельство об упаковывании

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Зонд П6-150.9 |  | КНПР.468551.045 |  | 291123154 |
| наименование изделия |  | обозначение |  | заводской номер |
| Упакована |  | АО «СКАРД-Электроникс» |  | согласно требованиям,  |
|  |  | наименование предприятия |  |  |
| предусмотренным в действующей технической документации. |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| упаковщик |  |  |  | Натаров Р.В. |
| должность |  | личная подпись |  | расшифровка подписи |
|  |  |  |  |  |
|  |  | число, месяц, год |  |  |

# Свидетельство о приёмке

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Зонд П6-150.9 |  | КНПР.468551.045 |  | 291123154 |
| наименование изделия |  | обозначение |  | заводской номер |

Изготовлен и принят в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, действующей технической документацией и признан годным для эксплуатации.

|  |
| --- |
| **Заместитель генерального директора по качеству - начальник ОТК и К** |
|  |  |  |  | Ивлева Е.В. |
| **Штамп ОТК** |  | личная подпись |  | расшифровка подписи |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  число, месяц, год |  |  |
|  |  |  |  |  |
| линия отреза при поставке на экспорт |

|  |
| --- |
| **Инженер** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Захаров А.М. |
| **МП** |  | личная подпись |  | расшифровка подписиПо доверенности№195 от 18 апреля 2022 г. |
|  |  |  |  |  |
|  |  | число, месяц, год  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  | **Заказчик (при наличии)** |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **МП** |  | личная подпись |  | расшифровка подписи |
|  |  |  |  |  |
|  |  | число, месяц, год |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

# Заметки по эксплуатации и хранению

8.1 Эксплуатационные ограничения и меры безопасности

8.1.1 Перед началом эксплуатации зонда необходимо изучить настоящий Паспорт.

8.1.2 При работе с зондом персонал должен владеть основами работы с антенно-фидерной техникой. В процессе работы с зондом запрещается его использование для решения нефункциональных задач.

8.1.3 Персонал обязан строго выполнять правила техники электробезопасности.

8.1.4 При проведении измерений или использовании зонда в качестве передающего устройства соблюдайте правила техники безопасности при работе с СВЧ-излучениями. СВЧ-излучения могут представлять опасность для жизни и здоровья человека.

8.1.5 При выполнении работ по монтажу зонда и в процессе использования ЗАПРЕЩАЕТСЯ оказывать механические воздействия, приводящие к изменению габаритных размеров, а также целостности и исправности зонда.

8.1.6 КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ использование соединители, имеющими несовместимый стандарт резьбового и канального соединения с зондом.

8.2 Подготовка к работе и порядок работы

Произведите монтаж зонда в следующей последовательности:

* установите зонд на опору и зафиксируйте его (опора в комплект зонда не входит);
* вращением зонда вокруг продольной оси установите необходимый угол наклона поляризации;

8.2.1 Режим приёма

1) соедините клемму заземления прибора с шиной заземления.

2) присоедините зонд к входу вашего измерительного прибора.

3) включите ваш измерительный прибор. В соответствии с инструкцией по эксплуатации вашего прибора подготовьте его к работе и приступайте к проведению измерений в рабочем диапазоне частот.

8.2.2 Режим передачи

1) соедините клемму заземления прибора с шиной заземления.

2) присоедините зонд к выходному разъему вашего генератора или усилителя СВЧ.

3) включите ваш генератор или усилитель СВЧ. В соответствии с инструкцией по эксплуатации вашего прибора подготовьте его к работе и приступайте к использованию зонда в качестве излучающего устройства в определённом диапазоне частот и мощности.

8.3 Перечень возможных неисправностей и методы их устранения представлены в таблице 2.

Таблица 2 - Возможные неисправности и методы устранения

| Неисправность | Вероятная причина | Метод устранения |
| --- | --- | --- |
| **Режим приёма** |
| При соединении зонда с прибором с помощью измерительного кабеля нет отклика сигнала СВЧ на анализаторе. | Недостаточный уровень ВЧ сигнала на входе измерительного зонда. | Проверить установки параметров на анализаторе спектра или проверить зонд по тестовому сигналу или сигналу с известным достаточным уровнем. |
| Поврежден СВЧ кабель из комплекта измерительного прибора | Заменить кабель. |
| Нет сигнала на выходе измерительного кабеля | Неисправен измерительный кабель | Проверить измерительный кабель |
| **Режим передачи** |
| При соединении зонда с генератором с помощью измерительного кабеля нет отклика сигнала СВЧ на приёмном устройстве. | Недостаточный уровень ВЧ сигнала на входе измерительного зонда. | Проверить установки параметров на ВЧ генераторе, или проверить установки параметров на приёмном устройстве.  |
| Поврежден СВЧ кабель из комплекта измерительного прибора | Заменить кабель. |
| Нет сигнала на выходе измерительного кабеля. | Неисправен измерительный кабель | Проверить измерительный кабель |

Неработающий зонд подлежит отправке на ремонт на предприятие - изготовитель.

# Техническое обслуживание

* 1. В зависимости от этапов эксплуатации проводят следующие виды технического обслуживания:
* контрольный осмотр;
* техническое обслуживание №1.
	1. Контрольный осмотр (КО) проводят перед, и после использования зонда по назначению и после транспортирования.
	2. При контрольном осмотре проведите визуальную проверку:
* состояния присоединительного фланца зонда;
* отсутствия механических повреждений зонда.
	1. Техническое обслуживание №1 (ТО-1) проводится один раз в год перед при постановке зонда на хранение и снятии с хранения.
	2. При ТО-1 проведите работы по пункту 9.3 (КО).
	3. Проведите очистку:
* поверхностей изделия ветошью;
* от пыли, загрязнений и окислений СВЧ соединители спиртом этиловым ректификованным техническим ГОСТ 18300-87;
* не допускается производить чистку соединителей металлическими предметами, так как можно повредить соединитель. Запрещено чистить соединители сильными растворителями, например, ацетоном, так как можно повредить пластиковую диэлектрическую опору. Чистке подвергаются внешние контактные поверхности и резьбы внешних проводников;
* запрещается чистить ватным тампоном гнездовые контакты центральных проводников, так как частицы ваты могут застревать между его ламелями;
* чистку гнездовых контактов производить промывкой спиртом этиловым ректификованным техническим с последующей продувкой сжатым воздухом.
	1. Произведите смазку трущихся деталей крепления изделия смазкой ОКБ 122-7 ГОСТ 18179-72. Излишки смазки удалите ветошью.

# ПРИЛОЖЕНИЕ А

График зависимости коэффициента усиления антенного измерительного зонда П6-150.9 от частоты.

Изделие: зонд П6-150.9 зав. №291123154

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

Значения коэффициента усиления зонда П6-150.9 зав. № 291123154

для заданной частоты.

Таблица Б.1

|  |  |
| --- | --- |
| Частота, ГГц | Коэффициент усиления, дБ |
| 12,5 | 5,9 |
| 13,0 | 5,2 |
| 13,5 | 5,9 |
| 14,0 | 6,3 |
| 14,5 | 6,4 |
| 15,0 | 6,6 |
| 15,5 | 6,9 |
| 16,0 | 7,0 |
| 16,5 | 6,8 |
| 17,0 | 7,4 |
| 17,5 | 6,7 |
| 18,0 | 7,2 |